<xml version="0.995" board="Arduino Nano[atmega328]" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="ir_recv" id="h0^#CfuoX7VxO=+q#nL^" x="191" y="106"><field name="VAR">ir_item</field><value name="PIN"><shadow type="pins_digital" id="/mX#)rUcIKpk-;ffOn4~"><field name="PIN">5</field></shadow></value><statement name="DO"><block type="serial_print_hex" id="}/%T8Oxe%5C6#TL*8M(9"><field name="serial_select">Serial</field><value name="CONTENT"><block type="variables_get" id="6]#SVrYEb)B[F}9eHy+a"><field name="VAR">ir_item</field></block></value><next><block type="controls_if" id="PrRK(nV_xN}|[zm;vD`M"><mutation elseif="3"></mutation><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="S@3.r;2puD_!T5Q%A,zk"><field name="OP">EQ</field><value name="A"><block type="variables_get" id="(.NM`zFnKX0twoovOW00"><field name="VAR">ir_item</field></block></value><value name="B"><block type="math_number" id="#7d30P9myo6awM8T,Ay2"><field name="NUM">0xFF18E7</field></block></value></block></value><statement name="DO0"><block type="Lizard_Xiyi_go" id="Fc?Yy*iH@Bed@w_fN]Hg"><value name="X"><shadow type="math_number" id="bylkVNR|_ahn60yc)RMq"><field name="NUM">5</field></shadow></value></block></statement><value name="IF1"><block type="logic_compare" id="pp*B}tytBypi%GpcPxXG"><field name="OP">EQ</field><value name="A"><block type="variables_get" id="u|rv{;!1Yi{i[14F7wji"><field name="VAR">ir_item</field></block></value></block></value></block></next></block></statement></block></xml>